**台式低速离心机参数**

\*1、最高转速：5500rpm；最大相对离心力：4900×g；

1. 最大容量：4×250ml；离心腔直径：φ380mm；
2. 定时范围：1min～99min；

4、整机噪声：< 65dB（A）；

5、转速精度：±20r/min；

\*6、转子配置：48管真空采血管吊篮