|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **手术头架** | | | | |
| 1 | 连接底座 | 接床插杆直径12mm、14mm、16mm、18mm、20mm等尺寸规格可选，中标产品必须适用于我院手术床。两插脚最大间距不小于400mm。连接底座快速压紧扳手，轻松锁定底座和连接轴关节。 | 1 | 不限 |
| 2 | 旋转式万向轴 | 调节范围 : 360°。稳定性好，适合术中微调。 | 1 | 不限 |
| 3 | U型臂 | 带压力刻度，最大压力值不小于360N/80N。通过顶进手轮调节压力。头钉夹持距离可调节范围不小于200mm，适用于成人和儿童。快锁手轮旋拧范围不小于45°，带快速锁定功能。 | 1 | 不限 |
| 4 | 成人钉 | 一套三枚。可重复使用。不锈钢材质。 | 1 | 不限 |
| 5 | 儿童钉 | 一套三枚。可重复使用。不锈钢材质。 | 1 | 不限 |
| 6 | 头托 | 高分子凝胶材质。左右侧头垫可调整间距，适用于成人和儿童。 | 1 | 不限 |

**手术头灯**

1. 照 明:在工作距离为250mm时，为30.000LUX。
2. 色温:参考色温6.000 Kelvin.
3. 使用寿命:20，000小时的使用寿命
4. 光斑可调:连续可调的光斑大小在工作距离为500mm时，照明视野直径范围20mm-130mm
5. 位于头戴上。特殊设计的“Of”开关